IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "№ проекта"
Time stamp: "2018-09-30T00:15:46"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160314_0715(x64) - Exporter 16.0.1124.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)"

People and organizations
  Person "x-spi" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "x-spi" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)" | change NOCHANGE | created 1537371589 (2018-09-19T15:39:49Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "№ проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "ЭП"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 45′ 20.832824″ | longitude 37° 37′ 3.48175″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Страна, г.Город, ул. Улица", "Россия", "Москва"
      IFCBUILDINGSTOREY "Этаж 1" | long name "Этаж 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | object type "Перекрытие:Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" | FLOOR | names: "Перекрытие:Перекрытие холодильников (ППС30-Р):2376985" | material: layers "Перекрытие:Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" ("Бетонное покрытие" 10., "Армобетонная стяжка" 20., "Пенополистирольные плиты ППС30-Р" 100., "Выравнивающая стяжка" 20., "Железобетонная плита" 50.) | property sets: Pset_SlabCommon, Зависимости, Несущие конструкции, Прочее, Размеры, Стадии

Property sets
  Прочее | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Адрес проекта = "Страна, г.Город, ул. Улица" (IFCTEXT)
    Год выпуска = 0 (IFCINTEGER)
    Дата утверждения проекта = "Дата выпуска" (IFCTEXT)
    Заказчик = "Владелец" (IFCTEXT)
    Категория = "Сведения о проекте" (IFCLABEL)
    Наименование компании = "Проектная организация" (IFCTEXT)
    Наименование объекта = "Наименование объекта" (IFCTEXT)
    Наименование проекта = "Наименование проекта" (IFCTEXT)
    Номер проекта = "№ проекта" (IFCTEXT)
    Статус проекта = "ЭП" (IFCTEXT)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя семейства = "Уровень" (IFCTEXT)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Категория = "Перекрытия" (IFCLABEL)
    Код типа = "Перекрытие: Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" (IFCLABEL)
    Семейство = "Перекрытие: Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Перекрытие: Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" (IFCLABEL)
    Тип = "Перекрытие: Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
    Код типа = "Уровень: С обозначением имени уровня" (IFCLABEL)
    Семейство = "Уровень: С обозначением имени уровня" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Уровень: С обозначением имени уровня" (IFCLABEL)
    Тип = "Уровень: С обозначением имени уровня" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Имя семейства = "Перекрытие" (IFCTEXT)
    Категория = "Перекрытия" (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    PitchAngle = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Reference = "Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" (IFCIDENTIFIER)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Граница помещения = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Связь с формообразующим элементом = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Смещение от уровня = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Уровень = "Уровень: Этаж 1" (IFCLABEL)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Фасад = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Базовая отметка = "Базовая точка проекта" (IFCIDENTIFIER)
  Несущие конструкции | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Включить аналитическую модель = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Объем = 0.2 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Отметка верха = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Отметка низа = -200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Периметр = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Площадь = 1. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Толщина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Расчетная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Стадии | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Стадия возведения = "АР_Проект" (IFCLABEL)
  Идентификация | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Название организации = "" (IFCTEXT)
    Наименование здания = "" (IFCTEXT)
    Описание организации = "" (IFCTEXT)
    Разработал = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя = "Этаж 1" (IFCTEXT)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Построение этажа = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Имя типа = "Перекрытие холодильников (ППС30-Р)" (IFCTEXT)
    Ключевая пометка = "﻿﻿​ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ﻿​ ​﻿﻿" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "﻿﻿​ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ﻿​ ​﻿﻿" (IFCTEXT)
    Комментарии к типоразмеру = "﻿﻿​ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ﻿​ ​﻿﻿" (IFCTEXT)
    Описание = "﻿﻿​ ﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ﻿​ ​﻿﻿" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя типа = "С обозначением имени уровня" (IFCTEXT)
  Текст | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Строка 3 должность = "ГАП" (IFCTEXT)
    Строка 4 должность = "ГИП" (IFCTEXT)
    Строка 5 должность = "Проверил" (IFCTEXT)
    Строка 6 должность = "" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Цвет штриховки при низкой детализации = 8421504 (IFCINTEGER)
    Штриховка при низкой детализации = "Сплошная заливка" (IFCLABEL)
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Вес линий = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Обозначение = "ххх_ОтметкаУровня: СИменем" (IFCLABEL)
    Образец линий = "ххх_Штрихпунктир_ш15п2тп2" (IFCLABEL)
    Стандартное обозначение второго конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Стандартное обозначение первого конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Цвет = 8421504 (IFCINTEGER)
  Материалы и отделка | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    2 Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре = "0,037" (IFCTEXT)
    Влажность, % по массе, не более = "2,0" (IFCTEXT)
    Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более = "2,0" (IFCTEXT)
    Время самостоятельного горения, с, не более = "4" (IFCTEXT)
    Материал несущих конструкций = "Железобетонная плита" (IFCLABEL)
    Плотность, кг/м3, не менее = "30" (IFCTEXT)
    Предел прочности при изгибе, кПа, не менее = "300" (IFCTEXT)
    Предел прочности при растяжении в направлении, = "-" (IFCTEXT)
    Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации, кПа, = "200" (IFCTEXT)
    Теплопроводность плит в сухом состоянии при температуре = "0,035" (IFCTEXT)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Коэффициент поглощения = 0.1 (IFCREAL)
    Шероховатость = 1 (IFCINTEGER)
  Строительство | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Толщина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Функция = "Внутренние слои" (IFCIDENTIFIER)